Pielikums Nr. 2.4

nolikumam ar ID Nr. RTU-2016/128

**Pasūtītāja tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums (Pretendenta finanšu piedāvājuma forma)**

**Iepirkumam „Laboratorijas iekārtu tehniskā apkope, montāža un kalibrēšana”**

Iepirkuma daļā Nr. 4 – „ THORLABS Polarimetra tehniskā apkope un kalibrēšana”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Veicamie darbi nepieciešamo parametru atjaunošanai** | **Daudzums** | **Finanšu piedāvājums** (kopējā cena EUR bez PVN) |
| 1. | **THORLABS Polarimetra**  SC/UPC spraudņa tipa nomaiņa, iestatījumu atjaunošana un kalibrēšana | *Kopēja jauda: ≤ 24VA,*  *Novērtēšanas izšķirtspēja: 0.225o,*  *Novērtēšanas precizitāte: ± 0.225o,*  *Voltu līmenis: 10V,*  *Darbības viļņugarumi:850 nm–1625 nm,*  *Polarizācijas kontroliera labuma attiecība: >20dB,*  *Ienestie zudumi: < 6 dB,*  *Atpakaļ zudumi: > 55 dB,*  *Spraudņa tips: SC/APC – SC/UPC.* | 1 reize | < > |
| **Kopā bez PVN:** | | | | < > |
| **PVN 21%:** | | | | < > |
| **Kopā ar PVN 21%:** | | | | < > |

Līguma izpildes (apkopes veikšanas) termiņš: 6 nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

Pakalpojuma sniegšana jānodrošina Pasūtītāja telpās, Āzenes ielā 12, Rīgā.

Pretendentam iekārtas tehniskā apkope un kalibrēšana Līguma darbības laikā būs jānodrošina vienu reizi.

Pretendentam jānodrošina un jāiekļauj pakalpojuma cenā materiāli un citas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu un nodrošināšanu.

Pretendents dod 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju veiktajiem darbiem un iekārtu kalibrēšanai sākot no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums) (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)