**2.2.pielikums**

**nolikumam ar ID Nr. RTU-2017/48**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

iepirkuma **daļa Nr.2**: *Atgāžu nosūkšanas ventilator iegāde un uzstādīšana*

1. Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu ar pasūtītāja klātbūtni un precizēt materiālu daudzumu un darbu apjomus.
2. Tāme jāiekļauj specifikācijā uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilna apmērā.
3. Tāmē jāparedz izdevumi, kas saistīti ar darba aizsardzības nodrošināšanu objektā.
4. Cenā jāiekļauj: materiālu transportēšana uz objektu, būvdarbu procesa laikā bojāto vietu atjaunošana, darba vietas sakopšana pēc darbu beigšanas, un būvgružu aiztransportēšana no objekta.
5. Visiem izmantotajiem materiāliem un iekārtām ir jābūt Latvijā sertificētiem un jāatbilst Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.866 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”” prasībām..
6. Tāmē jāiekļauj Iekšējā tīkla izbūve.
7. Atgāzu nosūces ventilators ir jāuzstāda uz esošās ventilācijas izvada (uz terases).
8. Jāparedz atgāzu nosūces ventilatora vadības iespējas (ieslēgšana/izslēgšana) no konkrētās laboratorijas.
9. Jānodrošina atgāzu izvadīšana no ventilatora tādā veidā lai tā netraucētu mācību procesam uz terases.
10. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda pretendenta piedāvātais darbu un preču garantijas laiks.

**10. Galvenie darbi un materiāli:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
|  | **Atgāzu nosūces ventilatora uzstādīšana uz terases** |  |  |
| 1 | Ventilators | gab. | 1 |
| 2 | Droseles ar pievadiem | gab. | 5 |
| 3 | Slēdzis | gab. | 1 |
| 4 | Jumta seguma demontāža-atjaunošana | gab. | 1 |
| 5 | Pārējie montāžas materiāli | kompl. | 1 |
| 6 | Izpilddokumentācija | kompl. | 1 |