**2.4.pielikums**

**nolikumam ar ID Nr. RTU-2017/48**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija**  Iepirkuma daļa Nr.4 ***Metināšnas telpas papildaprīkojuma iegāde*** | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Iepirkuma pozīcija Nr.1**  **Gaisa attīrīšanas iekārtas ar divām teleskopiskām caurulēm un ventilatoriem. Statiflex 200-M Dual Arm.**  **Tehniskā specifikācija:**  Montāžas veids: iekārta stacionāra (montējama pie sienas)  Filtrs: celulozes, vai celulozes-poliestēra  Filtra izmērs: nemazāks par 50 m2  Iekārtas izmēri bez teleskopiskām caurulēm un ventilatoriem (Au.xPl.xDz.): 900x810x730mm  Svars bez teleskopiskām caurulēm un ventilatoriem: ne vairāk kā 30 kg  Teleskopisko cauruļu diametrs un garums tiek saskaņots ar pasūtītāju uz vietas, apsekojot objektu.  Trokšņu līmenis no viena ventilatora nedrīkst pārsniegt 70 dB.    **Iepirkuma pozīcija Nr.2**  **Nedegošie aizkari sienu aizsardzībai līdz 9000C (ar lodziņiem pieejai gāzes regulatoriem)**  **Tehniskā specifikācija:**  Montāžas veids: aizkariem ir jābūt ievērtiem metāla caurulē, diametrs ne mazāks par 25 mm. Aizkaru  montāžas caurumiem ir jābūt nostiprinātiem attiecīgi slodzei.  Materiāls: stikla šķiedras  Aizkaru krāsa: tumši pelēki  Aizkaru daudzums: 14 gb.  Aizkaru izmērs: garums – ne mazāk par 2450mm (+,-50mm),  augstums - ne mazāks par 2200mm (+, -50mm)  *Aizkaru izmēru precizē pie pasūtītāja uz vietas.*  Papildprasības: aizkaru lodziņiem ir jābūt nostiprinātiem pret iziršanu.  Termiskā izturība: ilgstoši 7000C, uz īsu brīdi 9000C  **Iepirkuma pozīcija Nr.3**  **Nedegoša dzirksteļu aizturoša virsma grīdai.**  **Tehniskā specifikācija:**  Montāžas veids: Aizsargplāksnes tiek nostiprinātas uz grīdas un sastiprinātas savā starpā ar, tajās,  iebūvētiem stiprinājuma elementiem, malu apdarei jānodrošina pakāpeniska pāreja no grīdas  uz aizsargpaklāju. Malu apdarēm ir jābūt nostiprinātai pie aizsargplāksnes ar, tajās,  iebūvētiem stiprinājumiem.  Materiāls: Dzirksteļu aizturoša gumija, paredzēta metināšanas telpas grīdas aizsardzībai.  Malu apdares materiāla krāsa: dzeltena  Kopējā platība: 45 m2 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |