Pielikums Nr.2.3.

iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/15

**Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums daļā Nr.3** (forma)

**Daļa Nr.3: Augstas bīdes maisītājs**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | | | | | | **Tehniskais piedāvājums** |
| **Parametrs** | | | **Pasūtītāja izvirzītās minimālās tehniskās prasības** | **Vienību skaits (gab.)** | | **Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, numurs** (ja pieejams), **tehniskais apraksts,** kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi,**ražotāja izdots dokuments,** kas pievienots piedāvājumam, lpp. **vai norāde uz tīmekļvietni\***  **Ja pretendents ir preces ražotājs, tas jānorāda piedāvājumā** |
| **Ar Silverson Duplex sadalošo galvu savietojams Silverson augstas bīdes maisītājs** | | | | 1 | |  |
| 1. | Maisītāja iemērkto detaļu (izņemot ieliktni/bushing) materiāls | 316L vai korozijizturīgākas markas nerūsējošais tērauds, kas pēc iespējas mazinātu maisītāja koroziju un palielinātu ilgmūžību | |  |  | |
| 2. | Maisāmās tvertnes novietošanas pamatnes virsmas materiāls | Izturīgs pret šķīdinātāju iedarbību,  Neslīdošs | |  | |
| 3. | Nominālais ātrums | ≥8000 apgr./min. (ja maisāmā viela ūdens) | |  | |
| 4. | Motora jauda | ≥750 W | |  | |
| 5. | Barošana | 1 fāze/220V/50Hz | |  | |
| 6. | Samaisīšanas tilpums | vismaz no 200 ml līdz 10 L | |  | |
| 7. | Vadība un kontrole | -Maisīšanas ātrumu iestatīšana  -Patērētās jaudas indikācija  -vismaz 1 USB ports | |  | |
| 8. | Maisīšanas galvas/gredzeni | Vismaz 4 dažādas konfigurācijas maisīšanas galvas/gredzeni ar dažādu atvērumu formu (piem., kvadrātveida, cirkulārs) un izmēriem, lai nodrošinātu sistēmas emulsifikāciju, samaisīšanu, homogenizēšanu, izšķīšanu, sadalīšanu. | |  | |
| 9. | Specifiskas prasības | Jānodrošina savietojamība ar Silverson Duplex sadalošo galvu | |  | |
| **Vispārīgās prasības:** | | | |  | |
| 1. Pretendents nodrošina Preces piegādi, izkraušanu, uzstādīšanu, personāla apmācību. 2. Garantijas laiks – vismaz 2 (divi) gadi. Pretendentam garantijas laikā bez papildus samaksas ir jānodrošina arī iekārtas tehniskā apkope un nepieciešamības gadījumā kalibrēšana. | | | |  | |

\* Piedāvājumam jāpievieno ražotāja dokumenti vai norāde uz tīmekļvietni no kuriem Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces (parametru) atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībās norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

**Pretendenta nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstītāja vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**