Iepirkuma

ID Nr.: RTU-2016/132

Nolikuma 2. pielikums

**Iepirkuma “Putekļu sūcēju iegāde RTU Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedras vajadzībām”**

**(ID Nr.: RTU-2016/132)**

**Pasūtītāja tehniskā specifikācija**

**(Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)**

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums> ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā iepirkuma “Putekļu sūcēju iegāde RTU Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedras vajadzībām”, iepirkuma ID Nr. RTU-2016/132 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Tehniskās prasības:

\* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: **<Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>,** tai skaitā, norādīt tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. **Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k** | **Pozīcijas nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** | **Skaits** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums**  *(Tehniskajā piedāvājumā jānorāda Pretendenta piedāvātās preces ražotājs, nosaukums, apraksts, tehniskā informācija, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Kataloga lpp.nr. vai interneta saīsne uz Preces aprakstu.* | **Cena EUR (bez PVN) par vienu vienību** | **Cena EUR (bez PVN) kopā**  **G= DxF** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Putekļu sūcējs | Putekļsūcējam ir jābūt piemērotam betona un akmens putekļu uzsūkšanai sausam un slapjam darbības režīmam, kā arī koka putekļu uzsūkšanai sausā režīmā.  Sūknēšanas jauda vismaz 1200 W;  Elektroierīces ieslēgšanas iespēja ar jaudu vismaz 2400 W;  Plūsmas ātrums vismaz 3,6 m³/min;  Zemspiediens 200-300 mbar; Tvertnes bruto tilpums vismaz 25 L ar iespēju izmantot bez maisa;  Tvertnes kapacitāte putekļiem vismaz 18 L Tvertnes kapacitāte šķidrumam vismaz 9 L;  Filtra virsmas laukums vismaz 3000 cm²; Manuāla filtra tīrīšanas sistēma (ar vibratoru) vai automātiska filtra tīrīšana; Ietverta iesūkšanas šļūtene ar garumu vismaz 3 m un tīrīšanas uzgaļu komplekts.;  Tērauda caurules vismaz 2;  Putekļu aizsardzības klase vismaz "L";  Ūdens uzpildes bloķēšanas opcija (lai pagarinātu filtru darba mūžu) | 1 |  |  |  |
| 2. | Bezvadu putekļu sūcējs | Akumulatora aizsargsistēma - Ir ;  Plūsmas ātrums vismaz 3,4 m³/min;  Zemspiediens 18 - 100 mbar;  Darbības pie maza ātruma vismaz 26 min;  Darbības pie liela ātruma vismaz 13 min;  Šļūtenes garums ne vairāk kā 2,5 m;  Skaņas jaudas līmenis min.(LWA) 95 dB(A)  Skaņas spiediena līmenis min. (LpA) 84 dB(A);  Putekļu sūcējs ir komplektēts ar Li-ion akumulatoru *(vai ekvivalents)* ar ietilpību vismaz 18V;  Putekļu sūcējs ir komplektēts ar akumulatora lādētāju; | 1 |  |  |  |
|  | | | | **Kopā EUR bez PVN** | |  |
| **PVN** | |  |
| **Kopā EUR ar PVN** | |  |

Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr.p.k.* | *Vispārējās prasības:* | Pretendenta apstiprinājums |
|  | *Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.* |  |
|  | *Preces garantijas termiņš ≥ 24 mēneši* |  |
|  | *Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā.* |  |
|  | *Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai.* |  |
|  | *Piegādes izmaksas sedz pretendents.* |  |
|  | *Jāiesniedz preces lietošanas instrukcija latviešu valodā .* |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

1. sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;
2. vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis).

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_