**Atklāta konkursa**

„Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta

„Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”

RTU-2013/95

Rīga, 2013.gada 4.oktobrī

*Atbilde par saņemtajiem jautājumiem*

**1.Jautājums:** Tāmes matricas lokālā tāme Nr. 1-6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mēr- vien. | Daudzums tāmes matricā | Daudzums tehniskajā projektā, lapa BKD\_TP-126-003 |
| 2 | Stiegrot monolītās joslas ar A-III klases armatūru, ar armatūras ierobežotājiem | tonna | 1,662 | 3,361 (420+556+295+320+16+ 82+10+1662) |
| 12 | Stiegrot monolītās joslas ar A-III klases armatūru, ar armatūras ierobežotājiem | tonna | 0,434 | 0,509 (42,5+32,3+434) |
| 20 | Stiegrot monolītās joslas ar A-III klases armatūru, ar armatūras ierobežotājiem | tonna | 1,612 | 3,676 (600+696+368+400+1612) |
| 30 | Stiegrot monolītās joslas ar A-III klases armatūru, ar armatūras ierobežotājiem | tonna | 0,825 | 1,589 (168+181+104+112+ 8+24+72+43+52+825) |

**Atbilde:** Lūdzu skatīt atbildes pielikumā precizēto Lokālo tāmi Nr. 1-6 (būvdarbu apjomu sarakstu) ar nosaukumu „*RTU-2013/95 pie atbildes 9 tāme 1-5\_1-6\_1-7\_ 1-10\_1-12\_1-13*”

**2.Jautājums:** Tāmes matricas lokālā tāmē Nr. 1-7 trūkst fiksācijas karkass „Zettfix 19 (20)” 170 gab. (tehniskā projekta lapas BKD\_TP-126-001, BK\_TP-056-001)?

**Atbilde:** Lūdzu skatīt atbildes pielikumā precizēto Lokālo tāmi Nr. 1-7 (būvdarbu apjomu sarakstu) ar nosaukumu „*RTU-2013/95 pie atbildes 9 tāme 1-5\_1-6\_1-7\_ 1-10\_1-12\_1-13*”.

1. **Jautājums:** Tāmes matricas lokālā tāmē Nr. 1-12 poz. Nr. 26 – 29 neatbilst tehniskā projekta risinājumam un darbu apjomiem, kas doti lapā BK\_TP-315-004.

**Atbilde:** Lūdzu skatīt atbildes pielikumā precizēto Lokālo tāmi Nr. 1-12 (būvdarbu apjomu sarakstu) ar nosaukumu „*RTU-2013/95 pie atbildes 9 tāme 1-5\_1-6\_1-7\_ 1-10\_1-12\_1-13*”.

**4.Jautājums:** Tāmes matricas lokālā tāme Nr. 1-13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums tāmes matricā | Daudzums tehniskajā projektā | Atsauces uz tehniskā projekta lapām |
|   | **2.ETAPS** |   |   |   |   |
|   | **1.STĀVS** |   |   |   |   |
|   | **METĀLA AILU PĀRSEDZES MP5** |   |   |   |   |
| 3 | Montēt Peri MP480 stutes | gab | 12 | 8 | BKD\_TP-141-002 |
|   | **METĀLA AILU PĀRSEDZES MP1** | **gab** | **1** | **0** | **BKD\_TP-141-002** |
|   | **METĀLA AILU PĀRSEDZES MP12** | **gab** | **1** | **3** |   |
| 26 | Kalt ejas esošajās sienās ailu pārsedžu montāžai | m2 | 1,83 | 5,48 | BKD\_TP-141-002 |
| 27 | Iebetonēt armētus d-6/d-6/100/100 monolītā dzelzbetona spilvenus 250x535x120 | m3 | 0,03 | 0,1 | BKD\_TP-141-002 |
| 28 | Montēt Peri MP480 stutes | gab | 6 | 0 | BKD\_TP-141-002 |
| 29 | Ierīkot koka brusas 150x150 ar finiera paliktņiem | t.m. | 7,60 | 22,8 | BKD\_TP-141-002 |
| 30 | Sagatavot montāžai un montēt ailu pārsedzes - U-profils 12 ar vītņstieņu M16 savilcēm | tonna | 0,0312 | 0,094 | BKD\_TP-141-002 |
| 31 | Aptīt metāla ailu pārsedzes ar cinkotu zemapmetuma sietu | m2 | 1,10 | 3,3 | BKD\_TP-141-002 |
| 32 | Aizjavot ejas virs ailām , pēc ailu pārsedžu montāžas ar cementa javu M100 | m3 | 0,07 | 0,21 | BKD\_TP-141-002 |
|   | **2.STĀVS** |   |   |   |   |
|   | **METĀLA AILU PĀRSEDZES MP12** | **gab** | **1** | **0** | **BKD\_TP-141-002** |
|   | **3.ETAPS** |   |   |   |   |
|   | **1.STĀVS** |   |   |   |   |
|   | **METĀLA AILU PĀRSEDZES MP4** |   |   |   |   |
| 84 | Montēt Peri MP350 stutes | gab | 6 | 8 (MP 480) | BKD\_TP-141-002 |
|   | **METĀLA AILU PĀRSEDZES MP11** | **gab** | **0** | **1** |  |
|   | Kalt ejas esošajās sienās ailu pārsedžu montāžai | m2 | 0 | 1,83 | BKD\_TP-141-002 |
|   | Iebetonēt armētus d-6/d-6/100/100 monolītā dzelzbetona spilvenus 250x535x120 | m3 | 0 | 0,03 | BKD\_TP-141-002 |
|   | Montēt Peri MP480 stutes | gab | 0 | 6 | BKD\_TP-141-002 |
|   | Ierīkot koka brusas 150x150 ar finiera paliktņiem | t.m. | 0 | 7,60 | BKD\_TP-141-002 |
|   | Sagatavot montāžai un montēt ailu pārsedzes - U-profils 24+U profils 18 ar vītņstieņu M16 savilcēm | tonna | 0 | 0,0754 | BKD\_TP-141-002 |
|   | Aptīt metāla ailu pārsedzes ar cinkotu zemapmetuma sietu | m2 | 0 | 3,10 | BKD\_TP-141-002 |
|   | Aizjavot ejas virs ailām , pēc ailu pārsedžu montāžas ar cementa javu M100 | m3 | 0 | 0,20 | BKD\_TP-141-002 |
|   | **2.STĀVS** |   |   |   |   |
|   | **METĀLA AILU PĀRSEDZES MP4** |   |   |   |   |
| 93 | Montēt Peri MP350 stutes | gab | 6 | 8 | BKD\_TP-141-002 |

**Atbilde:** Lūdzu skatīt atbildes pielikumā precizēto Lokālo tāmi Nr. 1-13 (būvdarbu apjomu sarakstu) ar nosaukumu „*RTU-2013/95 pie atbildes 9 tāme 1-5\_1-6\_1-7\_ 1-10\_1-12\_1-13*”.

**5.Jautājums:** Vai pārsedzes zemajā daļā nav jāizbūvē?

**Atbilde:** Pārsedzes 1. Etapā nav jāizbūvē.

**6.Jautājums:** Lūgums paskaidrot, kur tehniskajā projektā ir atrodams lokālajā tāmē Nr. 1-5 dotais tehniskā pagraba monolītais pārsegums?

**Atbilde:** Tehniskā projektā nav lokālās tāmes Nr.1-5 dotais tehniskā pagraba monolītais pārsegums, līdz ar to nepieciešams izslēgt šo tāmi. Lūdzu skatīt atbildes pielikumā izslēgto Lokālo tāmi Nr. 1-5 (būvdarbu apjomu sarakstu) ar nosaukumu „*RTU-2013/95 pie atbildes 9 tāme 1-5\_1-6\_1-7\_ 1-10\_1-12\_1-13*”.

**7.Jautājums:** Tāmju matricās nav iekļauta lifta šahtas sienu, grīdas un pārseguma izbūve saskaņā ar tehniskā projekta lapu BKD\_TP-146-001.

**Atbilde:** Lūdzu skatīt atbildes pielikumā precizēto Lokālo tāmi Nr. 1-10 (būvdarbu apjomu sarakstu) ar nosaukumu „*RTU-2013/95 pie atbildes 9 tāme 1-5\_1-6\_1-7\_ 1-10\_1-12\_1-13*”.

**Pasūtītājs ir precizējis** arī Lokālo tāmi Nr. 4-5 „Teritorijas labiekārtošana - apzaļumošana” (būvdarbu apjomu sarakstu) ar nosaukumu „*RTU-2013/95 pie atbildes 9 tāme 4-5*”.

Pielikumā:

1. Precizētās tāmes ar nosaukumu „*RTU-2013/95 pie atbildes 9 tāme 1-5\_1-6\_1-7\_ 1-10\_1-12\_1-13*”;
2. Precizētās tāmes ar nosaukumu „*RTU-2013/95 pie atbildes 9 tāme 4-5*”.

*Iepirkumu komisija*