Pielikums Nr.2.1

nolikumam ar ID Nr. RTU-2017/94

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**1. MIKROVIĻŅU KRĀSNS 1 gab.**

* Jauda: 800 W
* Kameras tilpums: 20 l -23 l
* Vadības tips: Mehaniskā
* Displejs: Nav
* Automātiska pagatavošana: Nav
* Automātiska atkausēšana: Nav
* Izmēri (AxPxDz)+/- 3cm : 28 x 49 x 35 cm
* Garantija : min 2gadi

**2. ELEKTRISKĀS PLĪTIS AR KERAMISKO VIRSMU**

**2.1 četrriņķu 20 gab.**

* Virsmas tips: Stikla keramiskā virsma
* Stikla keramiskā virsma, 2 Hi-Light riņķi, siltuma indikatori, sensoru vadība (vismaz 9 jaudas līmeņi), STOP&GO funkcija, vadības bloķēšanas iespējas, maksimālā pieslēguma jauda 5-7 ( 6,7) kWh, krāsa - melna,
* izmēri (AxPxDz)+/-1 : 5,3x 58,2x5 2,2 cm.
* Apmale: Nerūsējoša tērauda apmale, vai bez
* Vadības tips: Skārienjutīga vadība
* Vadības bloķēšana "aizsardzība no bērniem": Ir
* Atlikušā siltuma indikācija: Ir
* Funkcija "Stop&Go": Ir
* Automātiska izslēgšanās: Ir
* Taimeris: Ir
* Garantija: min 2gadi

**2.2. divriņķu 10 gab.**

* Virsmas tips: Stikla keramiskā virsma
* Stikla keramiskā virsma, 2 Hi-Light riņķi, siltuma indikātori, sensoru vadība (vismaz 9 jaudas līmeņi), STOP&GO funkcija, vadības bloķēšanas iespējas, maksimālā pieslēguma jauda 2,5-3 (2,9) kWh, krāsa - melna,
* izmēri (AxPxDz) +/-1 : 1 4,5x29x51cm
* Apmale: Nerūsējoša tērauda apmale, vai bez
* Vadības tips: Skārienjutīga vadība
* Vadības bloķēšana "aizsardzība no bērniem": Ir
* Atlikušā siltuma indikācija: Ir
* Funkcija "Stop&Go": Ir
* Automātiska izslēgšanās: Ir
* Taimeris: Ir
* Garantija min 2gadi

**3. VEĻAS MAŠĪNA 2gab.**

* Veļas ietilpība: 5-6 kg
* Maks. centrifūgas ātrums: 1000- 1200 apgr./ min
* Enerģijas patēriņa klase min: A++
* Centrifūgas klase min : B
* Displejs: LCD displejs
* Vadības tips: elektroniskā vadība
* Veļas žāvētājs: Nav
* Izmēri (AxPxDz): 85 - 90 x 59-60 x 55-60 cm
* Ātrā mazgāšana : Ir
* Programmu skaits: 7-9
* Garantija min 2gadi

**4. PUTEKĻU SŪCĒJS**

**4.1. Sadzīves 4gab.**

* Patērētā jauda: 1400 W
* Uzsūkšanas jauda: 250 W
* Tīrīšanas veids: Sausā tīrīšana
* Putekļu tvertnes tilpums: vismaz 3,0 l
* Caurules veids: Teleskopiskā
* Filtra tips: HEPA H10 vai analogs
* Turbobirste: Ir
* Garantija : min 2 gadi

**4.2 Profesionālais 1gab.**

* Dzinēja jauda: 1200 W
* Tvertnes ietilpība: vismaz 15 l
* Maks. retinājums: 215 milibāri (pie izpūtes atvēruma)
* Filtra laukums: vismaz 2800 cm2
* Mobīls putekļusūcējs sausai un mitrai uzsūkšanai ar pusautomātiko filtrēšanas sistēmu
* Instrumentā integrēta rozete instrumentu pieslēgšanai
* Komplektācijas:
2 uzsūkšanas caurules, garums vēlams pa 0,5 m - Ø 35 mm, uzgaļu komplekts – vismaz 2 priekšmeti, poliestera filtrs
* Garantija: min 2 gadi

**5. LEDUSSKAPJI**

**5.1. Ledusskapis ar slēgtu saldētavu iekšā 80 gab.**

* Augstums: līdz 90cm
* Izmēri aptuvenie (A+-5 x P+-5 x Dz +-2 )(cm): 85x55x58
* Tips: Ledusskapis ar saldētavu iekšā
* Enerģijas patēriņa klase: A+ vai A++
* Enerģijas patēriņa (kWh/ gadā): Līdz 180
* Kopējais izmantojamais tilpums(l): No 87
* Ledusskapja tilpums(l): No 77
* Saldētavas tilpums(l): No 10
* Vadības tips: Mehāniskā vadība
* Termostats: Mehānisks
* Plauktu tips: Rūdītais stikls
* Ledusskapja atkausēšana: Automātiska
* Saldētavas atkausēšana: Manuāla
* Saldētavas plauktu skaits: 1
* Saldēšanas jauda (kg/ 24h): 2
* Saldētavas kameras klimatiskā klase min -12 C ; -18C
* Temperatūras saglabāšanas ilgums pie atslēgtas (st.): 7-14
* Kompresoru skaits: 1
* Trokšņu līmenis (dB): Līdz 40
* Krāsa: Balta
* Abpusēji veramās durvis: Ir
* Garantija : Min 2 gadi.

**5.2. Ledusskapis ar saldētavu apakšā 170-180cm augsts 1 gab.**

* Veids - brīvi stāvošs
* Elektroenerģijas patēriņa klase  A++
* Kopējais tilpums – 280+-10 l
* Ledusskapja tilpums – 19+-10 l
* Saldētavas tilpums – 8+-10 l
* Saldētavas izvietojums - Apakšā
* Saldētavas atkausēšana - Automātiska
* Ledusskapja atkausēšana - Pusautomātiski vai automātiski
* Sasaldēšanas jauda  kg/24h -8
* Temperatūras saglabāšanas ilgums pie atslēgtas strāvas (st.) 20+-5
* Plauktu tips – rūdītais Stikls
* Trokšņa līmenis līdz 40 dB
* Divpusējā durvju montāžas iespēja
* Izmērs (Augstums x Platums x Dziļums), mm 1700-1800 x 600 x 650
* Garantija : Min 2 gadi.