Pielikums Nr.2.3.

Nolikumam ID Nr. RTU-2018/66

**Tehniskā specifikācija un Tehniskā piedāvājuma forma**

**Iepirkumam „Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām”,**

**ID Nr.: RTU ‑ 2018/66**

**Iepirkuma daļa Nr. 3 – “Lielformāta drukas pakalpojumi”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums** |
| 1. | **Plakāti** | Formāts: A2, A1, A0;  Papīrs: 170 g *satin*;  Druka: *CMYK*; UD laka;  Skaits: 1–50 gab. |  |
| 2. | **Mazie *roll-up* baneri** | Formāts: 297 mm × 420 mm;  Materiāls: gluds vinils (ir paraugs);  Druka: *CMYK*;  Skaits: 5–15 gab. |  |
| 3. | **PVC materiāla apdruka** | Sieta baneris, materiāls ne mazāk kā 300 g/m2.  Sieta baneris ar pamatni vai bez pamatnes apdrukāšanai ar solvent, eco-solvent un UV tintēm. Neaiztur vēju. Drukas platums vismaz 250 cm. Pēcapstrāde: kniedes pa perimetru, tuneļi stiprinājumiem u.c. |  |
| 4. | **Roll Up baneris**  **vienpusējs** | Roll Up stends. Ātri uzstādāmā, ērti saliekamā un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla). Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā ir soma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu,  dpi izšķirtspējā ne mazāk kā 900 dpi, banera materiāls: “blockout” materiāls, izmēri: 1500 x 2000 mm. |  |
| 5. | **Roll Up baneris**  **vienpusējs** | Roll Up stends. Ātri uzstādāmā, ērti saliekamā un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla). Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā ir soma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu,  dpi izšķirtspējā ne mazāk kā 900 dpi, banera materiāls: “blockout” materiāls, izmēri: 1000 x 2000 mm. |  |
| 6. | **Roll Up baneris**  **vienpusējs** | Roll Up stends. Ātri uzstādāmā, ērti saliekamā un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla). Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā ir soma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu, dpi izšķirtspējā ne mazāk kā 900 dpi, banera materiāls: “blockout” materiāls, izmēri: 850 x 2000 mm. |  |
| 7. | **PVC materiāla apdruka** | Lietais PVC materiāls  ne mazāk kā 500 g/m2. Izmatojams gan iekštelpās, gan āra vidē. Drukas platums vismaz 250 cm. Pēcapstrāde: kniedes pa perimetru, tuneļi stiprinājumiem u.c. |  |
| 8. | **Roll Up baneris**  **divpusējs** | Divpusējais Roll Up stends. Pateicoties stenda konstrukcijai ir iespējams izvietot informāciju no stenda abām pusēm. Ātri uzstādāmā, ērti saliekamā un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla). Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā ir soma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu dpi izšķirtspējā ne mazāk kā 900 dpi, Banera materiāls: “blockout” materiāls, izmēri: 1000 x 2000 mm. |  |
| 9. | **Roll Up baneris**  **divpusējs** | Divpusējais Roll Up stends. Pateicoties stenda konstrukcijai ir iespējams izvietot informāciju no stenda abām pusēm. Ātri uzstādāmā, ērti saliekamā un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla). Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā ir soma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu dpi izšķirtspējā ne mazāk kā 900 dpi, Banera materiāls: “blockout” materiāls. Izmēri: 850 x 2000 mm. |  |
| 10. | **PVC materiāla apdruka** | Gaismu iekliedējošs baneris (fotosienām) HeyTex 5005–301 Backlit light vai ekvivalents. Augstas kvalitātes balts, matēts, ne mazāk kā 430g/m2, lietais” PVH baneris – gaismas filtrs. Apdrukāšanai ar UVdruku. Izmantojams gan iekštelpās, gan āra vidē. Drukas platums vismaz 250 cm. Pēcapstrāde: kniedes pa perimetru, tuneļi stiprinājumiem u.c.) |  |
| 11. | **Līmplēves apdruka** | Matēta permanenta līmplēve,  materiāls Avery 3000 vai ekvivalents. Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā. |  |
| 12. | **Līmplēves apdruka** | Caurspīdīga permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents. Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā. |  |
| 13. | **Līmplēves apdruka** | Glancēta permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents. Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā. |  |
| 14. | **Līmplēves apdruka un ploterēšana** | Matēta permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents.  Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā. |  |
| 15. | **Līmplēves apdruka un ploterēšana** | Caurspīdīga permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents. Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā |  |
| 16. | **Līmplēves apdruka un ploterēšana** | Glancēta permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents. Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā |  |
| 17. | **Līmplēves ploterēšana ar pārnesi uz transporta plēvi** | Ploterētu uzrakstu izgatavošana izvietošanai iekštelpās un ārtelpās- ploterēšana, griešana, attīrīšana, transportplēves uzlikšana.  Materiāls: Oracal 641 sērija; 3M 30 sērija; Mactac 8200 sērija vai cits ekvivalents materiāls un krāsu toņu piedāvājums. |  |
| 18. | **Līmplēves apdruka, ploterēšana un pārnese uz transporta plēves** | Matēta vai glancēta (pēc pieprasījuma) permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents.  Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā. |  |
| 19. | **Līmplēves apdruka un līmēšana uz putukartona** | Matēta vai glancēta (pēc pieprasījuma) permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents. Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā.  Putukartons vismaz 5mm biezs. |  |
| 20. | **Līmplēves apdruka un līmēšana uz kartona** | Matēta vai glancēta (pēc pieprasījuma) permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents.  Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā.  Kartons Katz Board vai ekvivalents, vismaz 3 mm biezs. |  |
| 21. | **Vides plakātu druka, pieturvietas** | Izmērs: 1,19m x 1,75m  Papīra veids drukai: ne mazāk kā 170 gr/m2, 8+0 |  |
| 22. | **Tekstila apdruka, kanvas** | Tekstila materiāls digitālajai drukai. 100% poliesters, svars ne mazāk kā 200 g/m². Apdrukājams UV tintēm. Matēts. |  |
| 23. | **Tekstila apdruka, karogu audums** | Kvalitatīvs poliesters, svars ne mazāk kā 200 g/m².  Augstas izšķirtspējas sublimācijas druka, pēcapstrāde pēc vajadzības – tuneļi, karabīnes, kniedes u.c. |  |
| 24. | **Druka uz putukartona** | Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā.  Taisna UV druka. Putukartons vismaz 5mm biezs. |  |
| 25. | **Druka uz plastikāta** | Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā.  Taisna UV druka. Plastikāts vismaz 5mm biezs. |  |
| 26. | **Montāžas darbi 1 darba stunda** | Ietilpst aplīmēšana, konstruēšana, baneru uzstādīšana u.c. darbi. |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts materiāla vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt līdzvērtīgus materiālus vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visus tehniskajā specifikācijā minētos iespieddarbus. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma izpildes termiņš: 5 (piecas) darba dienas no pasūtījuma izdarīšanas dienas. |  |
| Garantijas nosacījumi: vismaz 12 mēneši. |  |

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_