Pielikums Nr. 2.3.

 Nolikuma ID Nr. RTU-2018/68

**Tehniskā specifikācija un Tehniskā piedāvājuma forma**

**Iepirkumam „Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām”,**

**ID Nr. RTU‑2018/68**

**Iepirkuma daļa Nr. 3 – “Lielformāta drukas pakalpojumi”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  | **Nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums** |
| **3.1.** | **Plakāti** | Formāts: A2, A1, A0;Papīrs: 170 g *satin*;Druka: *CMYK*; UD laka;Skaits: 1–50 gab. |  |
| **3.2.** | **Mazie *roll-up* baneri** | Formāts: 297 mm × 420 mm;Materiāls: gluds vinils (ir paraugs);Druka: *CMYK*;Skaits: 5–15 gab. |  |
| **3.3.** | ***PVC* materiāla apdruka** | Sieta baneris, materiāls ne mazāk kā 300 g/m2;Sieta baneris ar pamatni vai bez pamatnes apdrukāšanai ar *solvent*, *eco-solvent* un UV tintēm; Neaiztur vēju; Drukas platums vismaz 250 cm; Pēcapstrāde: kniedes pa perimetru, tuneļi stiprinājumiem u. c. |  |
| **3.4.** | ***Roll-up* baneris****vienpusējs** | *Roll-up* stends. Ātri uzstādāma, ērti saliekama un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla). Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā ir soma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu,  dpi izšķirtspēja ne mazāk kā 900 dpi, banera materiāls: “blockout” materiāls, izmērs: 1500 mm × 2000 mm. |  |
| **3.5.** | ***Roll-up* baneris****vienpusējs** | *Roll-up* stends. Ātri uzstādāma, ērti saliekama un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla). Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā ir soma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu,  dpi izšķirtspēja ne mazāk kā 900 dpi, banera materiāls: “blockout” materiāls, izmērs: 1000  mm × 2000 mm. |  |
| **3.6.** | ***Roll-up* baneris****vienpusējs** | *Roll-up* stends. Ātri uzstādāma, ērti saliekama un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla). Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā ir soma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu, dpi izšķirtspēja ne mazāk kā 900 dpi, banera materiāls: “blockout” materiāls, izmērs: 850  mm × 2000 mm. |  |
| **3.7.** | ***PVC* materiāla apdruka** | Lietais *PVC* materiāls  ne mazāk kā 500 g/m2. Izmatojams gan iekštelpās, gan āra vidē. Drukas platums vismaz 250 cm. Pēcapstrāde: kniedes pa perimetru, tuneļi stiprinājumiem u. c. |  |
| **3.8.**  | ***Roll-up* baneris****divpusējs** | Divpusējais *roll-up* stends. Pateicoties stenda konstrukcijai ir iespējams izvietot informāciju no stenda abām pusēm. Ātri uzstādāma, ērti saliekama un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla). Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā ir soma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu, dpi izšķirtspēja ne mazāk kā 900 dpi, banera materiāls: “blockout” materiāls, izmērs: 1000  mm × 2000 mm. |  |
| **3.9.** | ***Roll-up* baneris****divpusējs** | Divpusējais *roll-up* stends. Pateicoties stenda konstrukcijai ir iespējams izvietot informāciju no stenda abām pusēm. Ātri uzstādāma, ērti saliekama un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla). Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā ir soma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu, dpi izšķirtspēja ne mazāk kā 900 dpi, banera materiāls: “blockout” materiāls, izmēra: 850  mm × 2000 mm. |  |
| **3.10.** | ***PVC* materiāla apdruka** | Gaismu iekliedējošs baneris (fotosienām) *HeyTex* *5005–301* *Backlit light* vai ekvivalents. Augstas kvalitātes balts, matēts, ne mazāk kā 430g/m2, lietais *PVC* baneris – gaismas filtrs. Apdrukāšanai ar UV druku. Izmantojams gan iekštelpās, gan āra vidē. Drukas platums vismaz 250 cm; Pēcapstrāde: kniedes pa perimetru, tuneļi stiprinājumiem u. c. |  |
| **3.11.** | **Līmplēves apdruka** | Matēta permanenta līmplēve,  materiāls *Avery 3000* vai ekvivalents; Drukāts ar drukas iekārtu, vismaz 900 dpi izšķirtspēja.  |  |
| **3.12.** | **Līmplēves apdruka** | Caurspīdīga permanenta līmplēve, materiāls *Avery 3000* vai ekvivalents; Drukāts ar drukas iekārtu, vismaz 900 dpi izšķirtspēja. |  |
| **3.13.** | **Līmplēves apdruka** | Glancēta permanenta līmplēve, materiāls *Avery 3000* vai ekvivalents; Drukāts ar drukas iekārtu, vismaz 900 dpi izšķirtspēja. |  |
| **3.14.** | **Līmplēves apdruka un ploterēšana** | Matēta permanenta līmplēve, materiāls *Avery 3000* vai ekvivalents;Drukāts ar drukas iekārtu, vismaz 900 dpi izšķirtspēja. |  |
| **3.15.** | **Līmplēves apdruka un ploterēšana** | Caurspīdīga permanenta līmplēve, materiāls *Avery 3000* vai ekvivalents. Drukāts ar drukas iekārtu, vismaz 900 dpi izšķirtspēja. |  |
| **3.16.** | **Līmplēves apdruka un ploterēšana** | Glancēta permanenta līmplēve, materiāls *Avery 3000* vai ekvivalents. Drukāts ar drukas iekārtu, vismaz 900 dpi izšķirtspēja. |  |
| **3.17.** | **Līmplēves ploterēšana ar pārnesi uz transporta plēvi** | Ploterētu uzrakstu izgatavošana izvietošanai iekštelpās un ārtelpās: ploterēšana, griešana, attīrīšana, transportplēves uzlikšana;Materiāls: *Oracal 641* sērija; *3M 30* sērija; *Mactac 8200* sērija vai cits ekvivalents materiāls un krāsu toņu piedāvājums. |  |
| **3.18.** | **Līmplēves apdruka, ploterēšana un pārnese uz transporta plēves** | Matēta vai glancēta (pēc pieprasījuma) permanenta līmplēve, materiāls *Avery 3000* vai ekvivalents;Drukāts ar drukas iekārtu, vismaz 900 dpi izšķirtspēja. |  |
| **3.19.** | **Līmplēves apdruka un līmēšana uz putukartona** | Matēta vai glancēta (pēc pieprasījuma) permanenta līmplēve, materiāls *Avery 3000* vai ekvivalents. Drukāts ar drukas iekārtu, vismaz 900 dpi izšķirtspēja;Putukartons vismaz 5 mm biezs. |  |
| **3.20.** | **Līmplēves apdruka un līmēšana uz kartona** | Matēta vai glancēta (pēc pieprasījuma) permanenta līmplēve, materiāls *Avery 3000* vai ekvivalents;Drukāts ar drukas iekārtu, vismaz 900 dpi izšķirtspēja;Kartons *Katz Board* vai ekvivalents, vismaz 3 mm biezs. |  |
| **3.21.** | **Vides plakātu druka, pieturvietas** | Izmērs: 1,19 m × 1,75 m;Papīra veids drukai: ne mazāk kā 170 g/m2, druka 8+0 (krāsu druka paredzēta krāsu intensitātes pastiprināšanai). |  |
| **3.22.** | **Tekstila apdruka, kanvas** | Tekstila materiāls digitālajai drukai; 100 % poliesters, svars ne mazāk kā 200 g/m². Apdrukājams UV tintēm. Matēts. |  |
| **3.23.** | **Tekstila apdruka, karogu audums** | Kvalitatīvs poliesters, svars ne mazāk kā 200 g/m²;Augstas izšķirtspējas sublimācijas druka, pēcapstrāde pēc vajadzības: tuneļi, karabīnes, kniedes u. c. |  |
| **3.24.** | **Druka uz putukartona** | Drukāts ar drukas iekārtu, vismaz 900 dpi izšķirtspēja;Taisna UV druka Putukartons vismaz 5 mm biezs. |  |
| **3.25.** | **Druka uz plastikāta** | Drukāts ar drukas iekārtu’, vismaz 900 dpi izšķirtspēja;Taisna UV druka; Plastikāts vismaz 5 mm biezs. |  |
| **3.26.** | **Montāžas darbi, 1 darba stunda** | Ietilpst aplīmēšana, konstruēšana, baneru uzstādīšana u. c. darbi. |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts materiāla vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt līdzvērtīgus materiālus vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visus tehniskajā specifikācijā minētos iespieddarbus. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma izpildes termiņš: 5 (piecas) darba dienas no pasūtījuma izdarīšanas dienas.  |  |
| Garantijas nosacījumi: vismaz 12 mēneši. |  |

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_