Pielikums Nr.2

## Nolikumam ID Nr. RTU-2018/84

**Tehniskā specifikācija – Tehniskā un Finanšu piedāvājums forma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Iekārtas nosaukums** | **Tehniskā specifikācija**  *Minimālās prasības* | | **Pretendenta Tehniskais piedāvājums**  *Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>, tai skaitā, norādīt tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi.* |
|  | Kafijas automāts | **Iekārtas galvenie parametri:** |  | *Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)* |
| Dzēriena pagatavošanā izmantojamās izejvielas: ūdens, kafijas pupiņas, svaigs piens | Jābūt |  |
| Pupiņu padeves tilpnes / tilpņu kopējā ietilpība | ≥3kg |  |
| Karstā ūdens boilera tilpums | ≥1,5 litri |  |
| Tvaika boilera tilpums | ≥5,5 litri |  |
| Kafijas tvertnes (gružu kastes) ietilpība | ≥100 porcijas |  |
| Integrēts, vai brīvi stāvošs piena dzesēšanas konteiners | Jābūt |  |
| Krūzīšu sildīšanas funkcija -atslēdzama vai nepārtraukta | Jābūt |  |
| Iekārtu var pielāgot dažāda augstuma krūzēm | Jābūt |  |
| Kafijas pupiņu malšanu nodrošina iebūvētas dzirnavas | Jābūt |  |
| Iebūveto dzirnaviņu skaits | ≥2 |  |
| Iebūvēto dzirnavu asmeņu materiāls | Keramika |  |
| Lietotāja saskarnes veids: Krāsains un skārienjutīgs ekrāns | Jābūt |  |
| Ekrāna izmērs | ≥8collas |  |
| **Uzstādījumi un programmēšanas iespējas:** |  |  |
| Uzstādāms ūdens daudzums porcijai | Jābūt |  |
| Uzstādāma kafijas stipruma pakāpe | Jābūt |  |
| Kafijas maluma pakāpes pašregulācijas funkcija | Jābūt |  |
| Piena temperatūras pašregulācijas funkcija | Jābūt |  |
| Iespēja pagatavot karstu ūdeni | Jābūt |  |
| Iespēja vienlaicīgi pagatavot divus espresso vai cappucino | Jābūt |  |
| Pilnībā automātiska dzērienu pagatavošana pieskaroties skārienjutīgajam taustiņam | Jābūt |  |
| Uz ekrāna vienlaikus pieejamo taustiņu skaits dažādu kafijas dzērienu pagatavošanai | ≥7 |  |
| Iespēja apskatīt pagatavoto dzērienu kvalitātes rādītājus (kafijas un piena temperatūra, patērēto izejvielu daudzums, kafijas ekstrakcijas laiks) | Jābūt |  |
| Kvalitātes rādītāji un servisa parametri tiek glabāti iekārtas atmiņā | Jābūt |  |
| Attālināta kafijas automāta pārraudzības funkcija izmantojot lokālo tīklu (LAN) | Jābūt |  |
| **Iekārtas tīrīšana un kopšana:** |  |  |
| Automātiska skalošanas funkcija, pieļaujama mazgāšanas līdzekļa manuāla dozēšana | Jābūt |  |
| Automātiska piena sistēmas tīrīšana | Jābūt |  |
| Automātiska kafijas brūvera skalošana | Jābūt |  |
| **Pieslēgumi:** |  |  |
| Pieslēguma iespēja pie pilsētas ūdensvada | Jābūt |  |
| Pieslēgums izlietotā ūdens novadīšanai kanalizācijā | Jābūt |  |
| Elektriskā jauda: | ≤6kW |  |
| Darba spriegums: | 220-240VAC, 50-60Hz |  |
| Iekārtas pašmasa: | 80-100 kg |  |
| **Papildus prasības:** |  |  |
| Garantijas un pēc pārdošanas serviss: ≥ 12 mēneši | | *Norādīt periodu. Pievienot detalizētu aprakstu* |
| Pilnas ikgadējās apkopes uz termiņu: ≥ 12 mēneši | | *Norādīt periodu. Pievienot detalizētu aprakstu* |
| Piegādes termiņš: ne ilgāk kā 4 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas | |  |
| Ja kafijas automāta apkope notiek ilgāk par divām dienām, servisa sniedzējam jānodrošina rezerves kafijas automāts | |  |
| Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē, uzstādīšanu, testēšanu darba režīmā, personāla instruktāžu un garantijas apkalpošanu | |  |
| Piedāvājumam jāpievieno detalizēta tehniskā dokumentācija latviešu vai angļu valodā | |  |
| Piegādes adrese: Ķīpsalas iela 6, Rīga | |  |
|  |  |  | | **Pretendenta Finanšu piedāvājums** |
| 2. |  | **Cena par preci, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē, uzstādīšanu, testēšanu darba režīmā, personāla instruktāžu un garantijas apkalpošanu, EUR (bez PVN)** | |  |
|  |  | **PVN 21%, EUR** | |  |
|  |  | **Cena ar PVN, EUR** | |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

1. sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;
2. vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis).

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_