Pielikums Nr. 2.7.

nolikumam ar ID Nr. RTU-2015/21

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA un PRETENDENTA TEHNISKĀ un FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA**

iepirkuma “Laboratorijas materiālu, piederumu, reaģentu un gāzes iegāde”

**7.daļa „Nanopārklājumu uznešanas pamatnīšu iegāde projekta „Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai” Nr. 2013/0013/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/027 vajadzībām”.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Tehniskā specifikācija** | | | **Tehniskais piedāvājums** *(Preces ražotājs, nosaukums (ja ir). Norādīt tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi\*).*  \*Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.) | **Finanšu piedāvājums**  **Cena EUR, bez PVN** | |
| **vienas vienības cena** | **kopējā cena** |
| **Nosaukums** | **Tehniskais apraksts** | **Daudzums** |
|  | Tērauda testa panelīši nanopārklājumu uznešanai | Izmērs: vismaz 76 x 127 mm, biezums: 0.50 – 0.52 mm, Abas puses gludi pulētas, Virsmas raupjums: zem 20 mikrocollām, Rockwell cietība: B50 – B65, Stiepes stiprība: ne sliktāka par 310 Mpa, ISO materiālu klasifikācija: 3574 Tips CR1 vai atbilstība ekvivalentam | 50.gab. |  |  |  |
|  | Tērauda testa panelīši nanopārklājumu uznešanai | Izmērs: vismaz 76 x 127 mm, biezums: 0.80 – 0.82 mm, Viena puse matēta, Virsmas raupjums: 25-65 mikrocollas, Rockwell cietība: B50 – B65, Stiepes stiprība: ne sliktāka par 310 Mpa, ISO materiālu klasifikācija: 3574 Tips CR1 vai atbilstība ekvivalentam | 50.gab. |  |  |  |
|  | Tērauda testa panelīši nanopārklājumu uznešanai | Izmērs: vismaz 76 x 127 mm, biezums: 0.80 – 0.82 mm, Viena puse gludi pulēta, Virsmas raupjums: 20-45 mikrocollas, Rockwell cietība: B50 – B65, Stiepes stiprība: ne sliktāka par 310 Mpa, ISO materiālu klasifikācija: 3574 Tips CR1 vai atbilstība ekvivalentam. Oglekļa daudzums sastāvā nedrīkst pārsniegt 0.15 % | 50.gab. |  |  |  |
|  | Alumīnija testa panelīši nanopārklājumu uznešanai | Izmērs: vismaz 76 x 127 mm, biezums: 0.62 – 0.66 mm, materiāls: augstas stiprības 3003 H14 sakausējums vai ekvivalents. Stiepes stiprība: vismaz 140 Mpa, Virsmas kvalitāte: gludi pulēta. ISO paneļu klasifikācija: 209-1 vai atbilstība ekvivalentam | 50.gab. |  |  |  |
|  | Alumīnija testa panelīši nanopārklājumu uznešanai | Izmērs: vismaz 76 x 127 mm, biezums: 0.62 – 0.66 mm, materiāls: augstas stiprības 3003 H14 sakausējums vai ekvivalents. Pārklāti ar plānu hroma kārtu uzlabotai korozijas noturībai. Stiepes stiprība: vismaz 140 Mpa, Virsmas kvalitāte: gludi pulēta. ISO paneļu klasifikācija: 209-1 vai atbilstība ekvivalentam | 50.gab. |  |  |  |
| **Kopējā cena bez PVN** | | | | | |  |
| PVN 21% | | | | | |  |
| Kopējā cena ar PVN | | | | | |  |

1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.

4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

5.Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.

6. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 14 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.

7. Preces piegādes vieta: Ezermalas ielā 6k - 421.kab., Rīgā.

8. Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_