Pielikums Nr. 2.17.

nolikumam ar ID Nr. RTU-2014/194

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA un (PRETENDENTA TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA)**

atklātā konkursa **“Laboratorijas materiālu iegāde”**

**Daļai Nr. 17 “*Pipešu iegāde projekta "Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai", vienošanās Nr. LIFE12 BIO/LV/001130, vajadzībām.”***

1. *Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.*
2. *Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.*
3. *Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.*
4. *Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.*
5. *Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums.* *Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.*
6. *Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 14 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.*
7. *Pozīcijās, kurās ir prasīti kvalitātes apliecinoši sertifikāti vai citi sertifikāti, Piegādātājs piedāvājumā apliecina, ka piedāvātajai Precei ir prasītais sertifikāts.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Tehniskā specifikācija/ minimālās tehniskās prasības** | **Vienības** | **Apjoms** | **Tehniskais piedāvājums /ražotāja garantijas nosacījumi\****Norādīt preces ražotāju, nosaukumu (ja ir), tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi\*\*).*\* ja Tehniskajā piedāvājumā netiek norādīti ražotāja garantijas nosacījumi, tad Iepirkuma komisija uzskatīs, ka ražotājs neparedz garantijas nosacījumus.\*\*Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.) |
| 1. | Mehāniskā pipete ar maināmu tilpumu  | no 500 līdz 5000 µl- solis 10µl- visa pipete ir autoklavējama-maināmi un atkārtoti lietojami pipetē ievietojami filtri (Safe-Cone vai ekvivalents)- materiālam ir augsta ķīmiskā un UV aizsardzība- kalibrēšana atbilstoši ISO 8655-6 vai ekvivalents, izmantojot komplektācijā iekļautu kalibrēšanas rīku- displejs ar iestatīto pipetēšanas tilpumu- saderība ar citu ražotāju pipešu uzgaļiem- CE marķējums- ne mazāk kā 2 gadu garantija | gab. | 1 |  |
| 2. | Mehāniskā pipete ar maināmu tilpumu  | no 100 līdz 1000 µl- solis 1 µl- visa pipete ir autoklavējama-maināmi un atkārtoti lietojami pipetē ievietojami filtri (Safe-Cone vai ekvivalents)- materiālam ir augsta ķīmiskā un UV aizsardzība- kalibrēšana atbilstoši ISO 8655-6 vai ekvivalents, izmantojot komplektācijā iekļautu kalibrēšanas rīku- displejs ar iestatīto pipetēšanas tilpumu- saderība ar citu ražotāju pipešu uzgaļiem- CE marķējums- ne mazāk kā 2 gadu garantija | gab. | 1 |  |
| 3. | Mehāniskā pipete ar maināmu tilpumu  | no 1 - 10 ml- solis 20µl- visa pipete ir autoklavējama-maināmi un atkārtoti lietojami pipetē ievietojami filtri (Safe-Cone vai ekvivalents)- materiālam ir augsta ķīmiskā un UV aizsardzība- kalibrēšana atbilstoši ISO 8655-6 vai ekvivalents, izmantojot komplektācijā iekļautu kalibrēšanas rīku-displejs ar iestatīto pipetēšanas tilpumu- saderība ar citu ražotāju pipešu uzgaļiem- CE marķējums- ne mazāk kā 2 gadu garantija | gab. | 1 |  |
| 4. | Mehāniskā pipete ar maināmu tilpumu  | no 10 līdz 100 µl- solis 0,1µl- visa pipete ir autoklavējama-maināmi un atkārtoti lietojami pipetē ievietojami filtri (Safe-Cone vai ekvivalents)- materiālam ir augsta ķīmiskā un UV aizsardzība- kalibrēšana atbilstoši ISO 8655-6 vai ekvivalents, izmantojot komplektācijā iekļautu kalibrēšanas rīku- displejs ar iestatīto pipetēšanas tilpumu- saderība ar citu ražotāju pipešu uzgaļiem- CE marķējums- ne mazāk kā 2 gadu garantija | gab. | 1 |  |
| 5. | Pipešu uzgaļi | Tilpums – 10-1000 mikrolitri, Savietojami ar Biohit pipetēm un uzgaļu kārbām, Iepakojumā 1000 gabCE/IVD sertificēti, ir ISO 9001 un ISO 13485vai ekvivalents sertifikāti. | gab. | 2000 |  |
| 6. | Pipešu uzgaļi kārbā | Atkārtoti uzpildāmas kārbas ar uzgaļiem, Tilpums – 0,5-200 mikrolitri, Savietojami ar Biohit pipetēm un uzgaļu kārbām, Dzeltens krāsas marķējums, Iepakojumā 10 x 96 gab. CE/IVD sertificēti, ir ISO 9001 un ISO 13485 sertifikāti vai ekvivalents. | iepakojums | 1 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums) (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)