Atklāta konkursa

„Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa”

RTU-2014/187

Rīga, 2015.gada 9.aprīlī

*par jautājumiem*

1.jautājums. Tehniskās specifikācijas prasības 15.punktā norādīts: lai neierobežotu stikloto laukumu logam, vērtnes profila augstums kopā ar rāmi nedrīkst pārsniegt 77mm. Vai nav ieviesusies kļūda ciparos?

**Atbilde.** Nolikuma 6.pielikuma „Pasūtītāja tehniskā specifikācija un prasības Pretendenta tehnikā un finanšu piedāvājuma sagatavošanai” 1.tabulas Tehniskā specifikācijas prasību 15.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: „jānodrošina nemazāk kā PVC 5 kameru  profils ar cinkota tērauda armējumu.”.

2.jautājums: Logu montāžas mezgli norādīti kopā ar ēkas siltinājumu, bet dabā šā siltinājuma nav. Vai ir iespējams atsūtīt rasējumu bez ēkas siltinājuma?

Atbilde: Logaiļu mezglos uzrādītais fasādes un aiļu siltinājums nav jāņem vērā (tas arī nav darbu apjomos), logu novietojums ailē pa vidu.

Iepirkuma komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likumam veiks grozījumus nolikumā, tādēļ lūdzam sekot aktuālajai informācijai Pasūtītāja mājaslapā.

*Iepirkumu komisija*