Atklāta konkursa

„Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa”

RTU-2014/187

Rīga, 2015.gada 22.aprīlī

*Atbildes Nr.6*

Jautājums par būvdarbu apjomu sarakstu un materiālu specifikāciju fasādes asīs 1 līdz 12.

46.punktā norādīts: „Jauns logu bloks izm.2.05x1.25(h)m ar selektīvo stikla paketi 2K4, alumīnija profilā (fasāžu sistēma, Schuco FW50+ vai ekvivalents) /RAL 7015 vai ekvivalents/ un tā montāža /virs durvīm/.Skat. Ar-1.01 FS-3”

51.punktā norādīts: „Alumīnija profila divviru durvju bloks izm.2.15x2.35(h)m (fasāžu sistēma, Schuco FW50+ vai ekvivalents) /RAL 7015 vai ekvivalents/, ar selektīvo stikla paketi 2K4,komplektā ar atslēgu, durvju fiksatoru, automātisko durvju aizvērēju un tā montāža. Skat. Ar-1.01 FS-3”

55.punktā norādīts: „Jauns logu bloks izm.2.15x1.25(h)m ar selektīvo stikla paketi 2K4, alumīnija profilā (fasāžu sistēma, Schuco FW50+ vai ekvivalents) /RAL 7015 vai ekvivalents/ un tā montāža /virs durvīm/.Skat. Ar-1.01 FS-3”

Tehniskajā specifikācijā tādu alumīnija izstrādājumu nav. Lūdzu atsūtiet tehnisko specifikāciju šiem izstrādājumiem.

Atbilde: Pasūtītājs paskaidro, ka Tehniskajā specifikācijā alumīnija fasāžu sistēmas specifikācijā ir ieviesusies neprecizitāte, pozīcijām ar marķējumu FS-2 un FS-3 (lapa AR-02.2 jeb [Nolikuma 6.pielikuma G pielikums](http://www.rtu.lv/component/option%2Ccom_docman/task%2Cdoc_download/gid%2C12184/nolikuma-6.pielikuma-g-pielikums.pdf)) ir savstarpēji samainīti grafiskie attēlojumi un piezīmju sadaļa.

Fasāžu vizuālie zīmējumi primāri ir jāizskata atbilstoši AR-01.1 norādītajam.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka atšķirībā no AR daļas specifikācijas, Būvdarbu apjomu sarakstā ir norādītas divas FS-3 tipa durvis ar virsgaismas vitrīnu, kas iekļaujamas, sagatavojot piedāvājumu, un primāri ir jāņem vērā būvdarbu apjomu tabulā norādītais.

51. un 55.punktā norādītie logi attiecas uz vienu FS-3 durvju bloka ar virsgaismu pozīciju, bet darbu apjomu 41. un 46.punktos noteiktais attiecas uz otru FS-3 durvju bloku pozīciju. Būvdarbu apjomu sarakstā darba nosaukums un apjoms ir pareizs.

*Iepirkumu komisija*