Iepirkuma

ID Nr.: RTU-2016/85

Nolikuma 2.3. pielikums

**Iepirkuma “Laboratorijas un precīzijas ierīces RTU vajadzībām”**

**(**ID Nr.: RTU-2016/85)

**3. iepirkuma daļa “Augstas precizitātes analītiskie svari”**

**Pasūtītāja tehniskā specifikācija (Pretendenta tehniskā piedāvājuma forma)**

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums; Reģ. Nr.> ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā iepirkuma **“Laboratorijas un precīzijas ierīces RTU vajadzībām”,** ar ID Nr.: RTU-2016/85, nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Tehniskās prasības:

\* Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: **<Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>,** tai skaitā, norādīt:

1) tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. **Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju**;

2) sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);

3) ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Skaits** | **Prasības (minimālie tehniskie parametri)** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums\***Norādīt:- preces ražotāju (ja ir - modeļa nosaukumu un numuru). Gadījumā, ja pretendents pats ir preces ražotājs, tas to piedāvājumā norāda;- katras piedāvātās preces tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju Ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīcija vai saite uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. |
| **Augstas precizitātes analītiskie svari KERN ALS 250-4A vai ekvivalents** | **1** | 1.Preces ražotājs un modeļa nosaukums |  |
| 2.Maksimālais iesvars | Sākot ar 0 g un vismaz līdz 250 g |  |
| 3.Izšķirtspēja | Līdz 0,1 mg |  |
| 4.Atkārtojamība | Līdz 0,1 mg |  |
| 5.Linearitāte | ± 0,3 mg |  |
| 6.Stabilizēšanās laiks | ne ilgāka par 4 s |  |
| 7.Sveramās platformas diametrs | ne mazāks par 80 mm |  |
| 8.Iekārtas garantijas laiks | vismaz 24 mēneši |  |

 Pretendents, lai apliecinātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām vispārējām prasībām, aizpilda tabulu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr.p.k.* | *Vispārējās prasības:* | Pretendenta apstiprinājums |
|  | *Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.*  |  |
|  | *Preces garantijas termiņš ≥ 24 mēneši* |  |
|  | *Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā.*  |  |
|  | *Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai.* |  |
|  | *Piegādes izmaksas sedz pretendents.*  |  |
|  | *Piegādes adrese: Paula Valdena ielā 5/7-234, Rīga.* |  |
|  | *Jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā.* |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

1. sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;
2. vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis).

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_