Pielikums Nr.2.2.

iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/118

**Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma**

**Atklātam konkursam „Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF un EEF fakultāšu STEM studiju programmu modernizēšanai”**, **ID Nr.: RTU – 2018/118**

*Iepirkuma daļā Nr.2 “Plazmas tīrītājs”*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | Sastāvdaļas vai tehniskie parametri | Prasības | Daudzums | **Tehniskais piedāvājums**  ***(Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, numurs (ja pieejams), tehniskais apraksts, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi, ražotāja izdota dokumenta, kas pievienota piedāvājumam, lpp., pēc kuras var gūt pārliecību par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām vai norāde uz ražotāja tīmekļvietni. (Ja Pretendents ir preces ražotājs, tas jānorāda piedāvājumā)*** |
| Plazmas tīrītājs | Ražotājs un modelis | | 1 gab |  |
| 1.1.Paredzēts nanomēroga virsmas tīrīšanai, virsmas aktivizēšanai un virsmas ķīmiskās izmaiņas procesiem | Jā |  |
| 1.2.Iespēja regulēt RF (radio frekvences) jaudu | Jā |
| 1.3.Maksimālā RF (radio frekvences) jauda | Vismaz 30 W |  |
| 1.4.Durvis | Ar iebūvētu stikla logu |  |
| 1.5.Dzesēšana | Ar ventilatoru |  |
| 1.6.Iekšējie izmēri (Dz x Diam.) | Vismaz 15 x 15 cm |  |
| 1.7.Ārējie izmēri (G x Pl x Dz) | Ne lielāki par 46 x 23 x 28 cm |  |
| 1.8.Svars | Ne lielāks par 17 kg |  |
| 1.9.Darba kameras materiāls | Pyrex stikls vai ekvivalents |  |
| 1.10.Aprīkots ar trīsceļu vārstu darba kameras hermetizēšanai, ventilēšanai un padeves gāzes pieplūdei | Jā |  |
| 1.11.Gāzes plūsmas un darba kameras spiediena kontroles vārsts | Jā |  |
| 1.12. Garantijas laiks | Vismaz 24 mēneši |  |

**Vispārīgās prasības:**

Preču piegādi un izkraušanu Piegādātājs veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Pretendents apliecina, ka, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, veiks Pasūtītāja personāla apmācību un instruktāžu.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, kandidāts var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_