Pielikums Nr.2.3

 iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/78

**Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma**

**IEPIRKUMA DAĻA Nr.3**

**Stereo mikroskops**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprīkojuma nosaukums | **Rādītāji** | ***Pretendenta piedāvājums. Norādīt:*****- preces ražotāju, modeļa nosaukumu un numuru. (ja ir);****- tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi;****- sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);****- ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.** ***Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.*** |
| Skaits  |  **1 gab.** |  |
| **Sastāvdaļas vai tehniskie parametri** | **Prasības** |  |
| Tubuss | Trinokulārs |  |
| Optiskā sistēma | Greenough |  |
| Gaismas sadalījums  | 50:50:00 |  |
| Okulāri:  | vismaz 10x/23mm |  |
| Novērošanas leņķis  | 45 ˚ |  |
| Dioptriju regulēšana:  | vismaz no – 5 ... + 5 |  |
| Zoom proporcija:  | vismaz 1 : 6.7 |  |
| Palielinājuma diapazons:  | 0.75 x līdz 5 x vai plašāks |  |
| Kopējais palielinājums:  | Jānodrošina vismaz 100 x |  |
| Darba distance:  | vismaz 110 mm |  |
| Gaismas avots:  | LED vismaz 3 W, ar regulējamu intensitāti |  |
| Komplektā digitālā kamera | vismaz 10 megapikseļu |  |
| Kameras izšķirtspēja:  | vismaz 3664 x 2748 |  |
| Pikseļu izmērs  | ne mazāks par 1.67µm x 1.67µm |  |
| Jutība  | ne mazāka par 0.31V/Lux-sekundē pie 550nm |  |
| USB savienojuma tips | 3.0 |  |
| Dinamiskais diapazons  | vismaz 65dB |  |
| Datu ieguves un apstrādes programmatūra un kalibrācijas slaids | Jābūt |  |
| Adapteris kameras montāžai | Jābūt |  |
|  |  |
| ***Nr. p.k.*** | ***Vispārīgās prasības:*** | ***Pretendenta apstiprinājums/piedāvājums*** |
|  | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.  |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā.  |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents.  |  |
|  | Piegādes adrese: P.Valdena ielā 3/7, Rīga |  |
|  | Piegāde:  | <*norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks*> |
|  | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā.  |  |
|  | Garantijas laiks: | <*norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks*> |

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_