Pielikums Nr.2.3

iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/78

**Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma**

**IEPIRKUMA DAĻA Nr.3**

**Stereo mikroskops**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprīkojuma nosaukums | | | **Rādītāji** | | ***Pretendenta piedāvājums. Norādīt:***  **- preces ražotāju, modeļa nosaukumu un numuru. (ja ir);**  **- tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi;**  **- sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);**  **- ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.**  ***Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.*** | |
| Skaits | | | **1 gab.** | |  | |
| **Sastāvdaļas vai tehniskie parametri** | | | **Prasības** | |  | |
| Tubuss | | | Trinokulārs | |  | |
| Optiskā sistēma | | | Greenough | |  | |
| Gaismas sadalījums | | | 50:50:00 | |  | |
| Okulāri: | | | vismaz 10x/23mm | |  | |
| Novērošanas leņķis | | | 45 ˚ | |  | |
| Dioptriju regulēšana: | | | vismaz no – 5 ... + 5 | |  | |
| Zoom proporcija: | | | vismaz 1 : 6.7 | |  | |
| Palielinājuma diapazons: | | | 0.75 x līdz 5 x vai plašāks | |  | |
| Kopējais palielinājums: | | | Jānodrošina vismaz 100 x | |  | |
| Darba distance: | | | vismaz 110 mm | |  | |
| Gaismas avots: | | | LED vismaz 3 W, ar regulējamu intensitāti | |  | |
| Komplektā digitālā kamera | | | vismaz 10 megapikseļu | |  | |
| Kameras izšķirtspēja: | | | vismaz 3664 x 2748 | |  | |
| Pikseļu izmērs | | | ne mazāks par 1.67µm x 1.67µm | |  | |
| Jutība | | | ne mazāka par 0.31V/Lux-sekundē pie 550nm | |  | |
| USB savienojuma tips | | | 3.0 | |  | |
| Dinamiskais diapazons | | | vismaz 65dB | |  | |
| Datu ieguves un apstrādes programmatūra un kalibrācijas slaids | | | Jābūt | |  | |
| Adapteris kameras montāžai | | | Jābūt | |  | |
|  | | |  | | | | |
| ***Nr. p.k.*** | ***Vispārīgās prasības:*** | | ***Pretendenta apstiprinājums/piedāvājums*** | |
|  | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. | |  | |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. | |  | |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai. | |  | |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. | |  | |
|  | Piegādes adrese: P.Valdena ielā 3/7, Rīga | |  | |
|  | Piegāde: | | <*norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks*> | |
|  | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. | |  | |
|  | Garantijas laiks: | | <*norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks*> | |

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_