Konkursa ID Nr. RTU-2015/90 iepirkuma komisija sniedz skaidrojumus par Nolikuma pielikuma Nr.2.1 “Tehniskā specifikācija” 1.1.punktu un 2.1.punktu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. P.k.** | **Nolikuma punkts/Tehniskās specifikācijas punkts** | **Tehniskās specifikācijas prasība** | **Iepirkuma komisijas sniegtais skaidrojums** |
| 1. | Nolikuma pielikums Nr.2.1 “Tehniskā specifikācija”, 1.1.punkts | Katrā serverī – divi Intel® Xeon® Processor E5-2680 v3 vai ekvivalenti divpadsmit kodolu 64-bitu x86 arhitektūras procesori, kuru katra jauda pēc CINT2006 Rates (SPECint\_base2006) testiem (<http://www.spec.org>) ir vismaz 800 punkti, atbalsta vismaz DDR4 2133 un energopatēriņš nepārsniedz 120W. | Prasība “*vismaz 800 punkti, atbalsta vismaz DDR4 2133 un energopatēriņš nepārsniedz 120W”* ir attiecināma uz procesora Intel® Xeon® Processor E5-2680 v3 ekvivalentu.  |
| 2. | Nolikuma pielikums Nr.2.1 “Tehniskā specifikācija”, 2.1.punkts | Katrā serverī - vismaz viens Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 vai ekvivalenti sešu kodolu 64-bitu x86 arhitektūras procesors, kura jauda pēc CINT2006 Rates (SPECint\_base2006) testiem (<http://www.spec.org>) ir vismaz 200 punkti, atbalsta vismaz DDR4 1600 un energopatēriņš nepārsniedz 85W. Ir iespēja uzstādīt papildus vēl vismaz vienu identisku procesoru. | Prasība “*vismaz 200 punkti, atbalsta vismaz DDR4 1600 un energopatēriņš nepārsniedz 85W”* ir attiecināma uz procesora Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 ekvivalentu. |

Komisijas 13.07.2015. sēdes protokols Nr.3.