Pielikums Nr.2.5.

iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/15

**Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums daļā Nr.5** (forma)

**Daļa Nr.5: Ar magnētisko maisītāju aprīkota sildvirsma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | | | | **Tehniskais piedāvājums** |
| **Parametrs** | | **Pasūtītāja izvirzītās minimālās tehniskās prasības** | **Vienību skaits (gab.)** | **Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, numurs** (ja pieejams), **tehniskais apraksts,** kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi,**ražotāja izdots dokuments,** kas pievienots piedāvājumam, lpp. **vai norāde uz tīmekļvietni\***  **Ja pretendents ir preces ražotājs, tas jānorāda piedāvājumā** |
| **Ar magnētisko maisītāju aprīkota sildvirsma** | | | 1 |  |
| 1. | Magnētiskais maisītājs ar keramisko sildplati | C-MAG HS7 (IKA kataloga numurs) vai ekvivalents |  |  |
| 2. | sildīšanas temperatūra | Vismaz 500oC |  |
| 3. | Sildīšanas ātrums | Vismaz 5oC/min. |  |
| 4. | Sildvirsmas izmēri | Vismaz 180x180 mm |  |
| 5. | Barošana | 230V;50Hz |  |
| 6. | Aizsardzības klase saskaņā ar DIN EN 60529 vai ekvivalents | Vismaz IP21 vai ekvivalents |  |
| 7. | Temperatūras kontrole | Izmantojot savietojamu kontakttermometru ETS-D5 (IKA kataloga numurs) vai ekvivalentu, ja attiecināms |  |
| 8. | Savienojums ar sildvirsmu | Saskaņā ar DIN 12878, 2. klase vai ekvivalents |  |
| 9. | Atbilstošs statīvs sensora turēšanai | Jābūt |  |
| 10. | Maisīšanas ātruma kontrole | Jābūt |  |
| **Vispārīgās prasības:** | | |  |
| 1. Pretendents nodrošina Preces piegādi, izkraušanu, uzstādīšanu, personāla apmācību. 2. Garantijas laiks – vismaz 2 (divi) gadi. Pretendentam garantijas laikā bez papildus samaksas ir jānodrošina arī iekārtas tehniskā apkope un nepieciešamības gadījumā kalibrēšana. | | |  |

\* Piedāvājumam jāpievieno ražotāja dokumenti vai norāde uz tīmekļvietni no kuriem Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces (parametru) atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībās norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

**Pretendenta nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstītāja vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**