Pielikums Nr.2.1

Nolikumam ID Nr. RTU-2018/2

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS, FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais, Finanšu piedāvājums)

**Iepirkumam „Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām”**, **ID Nr.: RTU – 2018/2**

*Iepirkuma daļā Nr.1 “Dažādi piederumi un elektroierīces”*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Pasūtītāja specifikācija** | **Tehniskais piedāvājums** *(Tehniskajā piedāvājumā jānorāda Pretendenta piedāvātās preces ražotājs, nosaukums, apraksts, tehniskā informācija, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi kataloga lpp.nr., ja nepieciešams.)* | **Vienība** | **Apjoms** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību** | **Summa EUR**  **bez PVN**  *h = g* x *f* |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** | **g** | **h** |
| 1. | Stellatslēga | Iestatāmie izmēri 0-20mm |  | gab. | **1** |  |  |
| 2. | Paraugu uzglabāšanas kaste (plastmasas) | Nodalījumu izmērs: 2,5 – 3,5 cm (platums) X 4,0 – 5,0 cm (garums) X 2,0 – 3,0 cm (augstums). Nodalījumu skaits kastē: 6 – 15.  (*Stanley 11 Compartment Organizer Item # SW14009* vai ekvivalents) |  | gab. | **40** |  |  |
| 3. | Porolons | biezums: 10mm, plāksne: vismaz 1 x 1 m ± 0,1 m |  | gab. | **2** |  |  |
| 4. | Petri trauciņi, plastmasas, ar vāku | 90 ± 5 mm ārējais diametrs |  | gab. | **20** |  |  |
| 5. | Petri trauciņi, plastmasas, ar vāku | 4 - 5 cm ārējais diametrs |  | gab. | **25** |  |  |
| 6. | Baterijas (AA tipa) | Voltāža: 1,5 V, Veids: Sārma (Alkaline) vai ekvivalents |  | gab. | **20** |  |  |
| 7. | Baterijas (Kronas tipa) | Voltāža: 9 V, Veids: Sārma (Alkaline) vai ekvivalents |  | gab. | **2** |  |  |
| 8. | Digitālais multimetrs | DC Spriegums (voltage): vismaz 0-200mV/2/20/200/600V  AC spriegums (voltage): vismaz 0-200/600V  DC strāva (current): vismaz 0-2/20m/200mA  Pretestība: vismaz 0-200/2K/20K/200K/2M/20M  Diode test |  | gab. | **1** |  |  |
| 9. | Tehniskais fēns | Jauda: 2000 W, Temperatūra: vismaz 450°C, Gaisa plūsma: vismaz 240 l/min. |  | gab. | **1** |  |  |
| 10. | Ultraskaņas vanna | Tilpums: 0,8 – 1,0 L, frekvence 45 kHz, maksimālā jauda vismaz 60 W, vannas izmēri (W x D x H): vismaz 190 x 85 x 60 mm. Vismaz 15 min taimeris. Iespēja regulēt ultraskaņas jaudu no 10 līdz 100% |  | gab. | **1** |  |  |
| 11. | Optiskais retroreflektīvais sensors | Emitētā stara tips: sarkanā gaisma (660 nm, pulsējošs);  Darba diapazons: 50 līdz 2500 mm;  Darba spriegums: 10 līdz 30 V līdzstrāva;  Ietvara materiāls: ABS vai ekvivalents;  Aizsardzības klase: IP67 vai ekvivalents;  Darba temperatūras diapazons: -20 līdz +60°C;  Dimensijas: Taisnstūrveida 12 x 32 x 20 mm, izmēru pielaide ±1 mm.  *FESTO SOEG-RSP-Q20-PS-S-2L* vai ekvivalents. |  | gab. | **4** |  |  |
| 12. | Haizivs āda | Haizivs (Prionace glauca) ādas fragments. Izmērs: 0,4m2 ± 0,02 m2 |  | gab. | **1** |  |  |
| **Summa kopā EUR bez PVN:** | | | | | | |  |
| **PVN 21 %:** | | | | | | |  |
| **Summa pavisam kopā ar PVN:** | | | | | | |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei – par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:

* + - preču piegādes izmaksas;
    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN);
    - visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā.
    - citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_