Pielikums Nr.3.2.

 Nolikumam ID Nr. RTU-2018/66

**Finanšu piedāvājuma forma**

**Iepirkumam „Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām”,**

**ID Nr.: RTU ‑ 2018/66**

**Iepirkuma daļa Nr. 3 – “Lielformāta drukas pakalpojumi”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** | **Cena par vienu vienību EUR bez PVN**  | **Cena par vienu vienību EUR bez PVN** | **Cena par vienu vienību EUR bez PVN** |   |
|  |  |   |
| 1. | **Plakāti** | Formāts: A2, A1, A0;Papīrs: 170 g *satin*;Druka: *CMYK*; UD laka;Skaits: 1–50 gab. | 1 – 10 gab. | 11 – 25 gab. | 26 – 50 gab. |  |
|  |  |  |  |
|  |
| 2. | **Mazie *roll-up* baneri** | Formāts: 297 mm × 420 mm;Materiāls: gluds vinils (ir paraugs);Druka: *CMYK*;Skaits: 5–15 gab. | 5 gab. | 10 gab. | 15 gab. |  |
|  |  |  |  |
| 3. | **PVC materiāla apdruka** | Sieta baneris, materiāls ne mazāk kā 300 g/m2.Sieta baneris ar pamatni vai bez pamatnes apdrukāšanai ar solvent, eco-solvent un UV tintēm. Neaiztur vēju. Drukas platums vismaz 250 cm. Pēcapstrāde: kniedes pa perimetru, tuneļi stiprinājumiem u.c. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |   |
|  |  |   |  |
| 4. | **Roll Up baneris****vienpusējs** | Roll Up stends. Ātri uzstādāmā, ērti saliekamā un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla). Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā ir soma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu,  dpi izšķirtspējā ne mazāk kā 900 dpi, banera materiāls: “blockout” materiāls, izmēri: 1500 x 2000 mm. | 1-3 gab. | 4-8 gab. | 9 un vairāk gab. |  |
|  |  |  |   |
|   |
| 5. | **Roll Up baneris****vienpusējs** | Roll Up stends. Ātri uzstādāmā, ērti saliekamā un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla). Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā ir soma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu,  dpi izšķirtspējā ne mazāk kā 900 dpi, banera materiāls: “blockout” materiāls, izmēri: 1000 x 2000 mm. | 1-3 gab. | 4-8 gab. | 9 un vairāk gab. |   |
|  |  |  |   |
| 6. | **Roll Up baneris****vienpusējs** | Roll Up stends. Ātri uzstādāmā, ērti saliekamā un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla). Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā ir soma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu, dpi izšķirtspējā ne mazāk kā 900 dpi, banera materiāls: “blockout” materiāls, izmēri: 850 x 2000 mm. | 1-3 gab. | 4-8 gab. | 9 un vairāk gab. |   |
|  |  |  |   |
| 7. | **PVC materiāla apdruka** | Lietais PVC materiāls  ne mazāk kā 500 g/m2. Izmatojams gan iekštelpās, gan āra vidē. Drukas platums vismaz 250 cm. Pēcapstrāde: kniedes pa perimetru, tuneļi stiprinājumiem u.c. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |   |
|  |  |  |   |
| 8.  | **Roll Up baneris****divpusējs** | Divpusējais Roll Up stends. Pateicoties stenda konstrukcijai ir iespējams izvietot informāciju no stenda abām pusēm. Ātri uzstādāmā, ērti saliekamā un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla).Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā irsoma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu dpi izšķirtspējā ne mazāk kā 900 dpi, Banera materiāls: “blockout” materiāls, izmēri: 1000 x 2000 mm. | 1-3 gab. | 4-8 gab. | 9 un vairāk gab. |   |
|  |  |  |   |
| 9. | **Roll Up baneris****divpusējs** | Divpusējais Roll Up stends. Pateicoties stenda konstrukcijai ir iespējams izvietot informāciju no stenda abām pusēm. Ātri uzstādāmā, ērti saliekamā un transportējama konstrukcija (alumīnija vai cita ekvivalenta materiāla). Paredzēts izmantošanai iekštelpās. Komplektā ir soma stenda transportēšanai un uzglabāšanai. Drukāts ar drukas iekārtu dpi izšķirtspējā ne mazāk kā 900 dpi, Banera materiāls: “blockout” materiāls. Izmēri: 850 x 2000 mm. | 1-3 gab. | 4-8 gab. | 9 un vairāk gab. |   |
|  |  |  |   |
| 10. | **PVC materiāla apdruka** | Gaismu iekliedējošs baneris (fotosienām) HeyTex5005–301 Backlit light vai ekvivalents. Augstas kvalitātes balts, matēts, ne mazāk kā 430g/m2, lietais” PVH baneris – gaismas filtrs. Apdrukāšanai ar UVdruku. Izmantojams gan iekštelpās, gan āra vidē. Drukas platums vismaz 250 cm. Pēcapstrāde: kniedes pa perimetru, tuneļi stiprinājumiem u.c.) | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |   |
|  |  |  |   |
| 11.  | **Līmplēves apdruka**  | Matēta permanenta līmplēve,  materiāls Avery 3000 vai ekvivalents.Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |   |
|  |  |  |   |
| 12. | **Līmplēves apdruka** | Caurspīdīga permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents. Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |   |
|  |  |  |   |
| 13. | **Līmplēves apdruka** | Glancēta permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents. Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |   |
|  |  |  |   |
| 14. | **Līmplēves apdruka un ploterēšana** | Matēta permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents.Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |   |
|  |  |  |   |
| 15. | **Līmplēves apdruka un ploterēšana** | Caurspīdīga permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents. Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |  |
|  |  |  |  |
| 16. | **Līmplēves apdruka un ploterēšana** | Glancēta permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents. Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |   |
|  |  |  |   |
| 17. | **Līmplēves ploterēšana ar****pārnesi uz transporta****plēvi** | Ploterētu uzrakstu izgatavošana izvietošanai iekštelpās un ārtelpās – ploterēšana, griešana, attīrīšana, transportplēves uzlikšana.Materiāls: Oracal 641 sērija; 3M 30 sērija; Mactac 8200 sērija vai cits ekvivalents materiāls un krāsu toņu piedāvājums. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |   |
|  |  |  |   |
| 18. | **Līmplēves apdruka, ploterēšana un pārnese uz transporta plēves** | Matēta vai glancēta (pēc pieprasījuma) permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents.Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |  |
|  |  |  |  |
| 19. | **Līmplēves apdruka un līmēšana uz putukartona** | Matēta vai glancēta (pēc pieprasījuma) permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents. Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā. Putukartons vismaz 5mm biezs. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |  |
|  |  |  |  |
| 20. | **Līmplēves apdruka un līmēšana uz kartona** | Matēta vai glancēta (pēc pieprasījuma) permanenta līmplēve, materiāls Avery 3000 vai ekvivalents.Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā.Kartons Katz Board vai ekvivalents, vismaz 3 mm biezs. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |  |
|  |  |  |  |
| 21. | **Vides plakātu druka, pieturvietās** | Izmērs: 1,19m x 1,75mPapīra veids drukai: ne mazāk kā 170 gr/m2, 8+0 | 50 gab. | 51-100 gab. | 101 gab. un vairāk |   |
|  |  |  |   |
| 22. | **Tekstila apdruka, kanvas** | Tekstila materiāls digitālajai drukai. 100% poliesters, svars ne mazāk kā 200 g/m². Apdrukājams UV tintēm. Matēts. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |   |
|  |  |  |  |
| 23. | **Tekstila apdruka, karogu audums** | Kvalitatīvs poliesters, svars ne mazāk kā 200 g/m². Augstas izšķirtspējas sublimācijas druka, pēcapstrāde pēc vajadzības – tuneļi, karabīnes, kniedes u.c. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |   |
|  |  |  |   |
| 24. | **Druka uz putukartona** | Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā.Taisna UV druka. Putukartons vismaz 5mm biezs. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |   |
|  |  |  |   |
| 25. | **Druka uz plastikāta** | Drukāts ar drukas iekārtu vismaz 900 dpi izšķirtspējā.Taisna UV druka. Plastikāts vismaz 5mm biezs. | 1-5 m2 | 6-10 m2 | 11 m2 un vairāk |   |
|  |  |  |   |
| 26. | **Montāžas darbi** **1 darba stunda** | Ietilpst aplīmēšana, konstruēšana, baneru uzstādīšana u.c. darbi |  |   |
| **Visu cenu (par vienu vienību ) summa kopā EUR bez PVN:** |  |

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Pakalpojumu sniegšanu, visi montāžas darbi (konstruēšanas, baneru uzstādīšana, aplīmēšana u.c.darbi), arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_