Pielikums Nr.2.6

 iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/81

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums)

**Iepirkumam „Laboratorijas materiāli un elektronikas komponentes ERAF projekta vajadzībām”**, **ID Nr.: RTU – 2018/81**

*Iepirkuma daļā Nr.6 “Materiāli un piederumi mikroskopijai”*

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei – par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** | **Tehniskais piedāvājums** *(Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, numurs (ja pieejams), tehniskais apraksts, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi, ražotāja izdota dokumenta, kas pievienota piedāvājumam, lpp., pēc kuras var gūt pārliecību par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām vai norāde uz ražotāja tīmekļvietni. (Ja Pretendents ir preces ražotājs, tas jānorāda piedāvājumā)* |
| 1 | Nomazgājams montēšanas materiāls | Šķīdinātājs: karsts ūdens.Nodrošina labu adhēziju uz metāla, stikla, keramikas. Uznešanas tehnika: uzkausēšana.Kušanas temperatūra < 70͒CPiemērots lietošanai elektronmikroskopā.Svars: vismaz 68 g*Piemēram:Ted Pella Crystalbond 555-HMP vai ekvivalents* |  |
| 2 | Nomazgājams montēšanas materiāls | Šķīdinātājs: acetons.Nodrošina labu adhēziju uz metāla, stikla, keramikas. Uznešanas tehnika: uzkausēšana.Kušanas temperatūra < 125͒CPiemērots lietošanai elektronmikroskopā, bez smaržas, nav viegli uzliesmojošs, biodegradabls.Svars: vismaz 90 g*Piemēram:Ted Pella Crystalbond 509-3 vai ekvivalents* |  |
| 3 | Saspiests gaiss aerosola flakonā | Piemērots optisko ierīču lēcu tīrīšanai, neatstāj traipus vai netīrumusTilpums: vismaz 300 ml |  |
| 4 | Tīrīšanas birstīte mikroskopam ar tīrāmo uzgali | Tīrīšanas birstīte piemērota optisku virsmu attīrīšanai no putekļiem. Optiskām virsmām piemērots tīrāmais uzgalis ar iestrādātu tīrīšanas līdzekli pirkstu nospiedumu, traipu tīrīšanai.*Piemēram:LensPen PRO vai ekvivalents* |  |
| 5 | Lēcu lupatiņas | Piemērotas mikroskopu optikas tīrīšanaiIzmērs: vismaz 100x150 mmIepakojumā: vismaz 10 gab.Vienreizlietojamas. |  |
| 6 | Lēcu tīrāmās salvetes | Izmērs: vismaz 100x130mm. Iepakojumā: vismaz 100 gab.Nodrošina neabrazīvu tīrīšanu. Neatstāj putekļus un šķiedras.*Piemēram:ISOLAB Laborgeräte GmbH Lens cleaning tissue vai ekvivalents*  |  |
| 7 | Optisko virsmu tīrīšanas līdzeklis | Attīra no netīrumiem, agresīvām eļļām, taukiem. Piemērots optisko virsmu tīrīšanai.Neatstāj skrāpējumus. Nodrošina aizsargslāni pret baktērijām un sēnītēm.Tilpums: vismaz 100 ml |  |
| 8 | Plastilīns paraugu līmeņošanai | Piemērots paraugu līmeņošanai presēSvars 1 gab.: vismaz 100 gIepakojumā: vismaz 4 gab.*Piemēram:PELCO® Plast Support Putty vai ekvivalents* |  |
| 9 | Metāla paraugu turētāji (Metal Slides) | Piemēroti paraugu līmeņošanai.Piemēroti izmantošanai optiskajā mikroskopāIzmērs:(75 x 25) +/- 2mmAugstums: 1.5 +/- 0,5 mmIepakojumā: vismaz 5 gab.*Piemēram:PELCO® Black Metal Slides vai ekvivalents* |  |
| 10 | Kastīte priekšmetstikliņu uzglabāšanai | Piemērots priekšmetstikliņu ar izmēru 75 x 25 mm +/- 2mm uzglabāšanaiIetilpība: vismaz 25 gab.*Piemēram:Ted Pella 2108-5 vai ekvivalents* |  |
| 11 | Kastīte priekšmetstikliņu uzglabāšanai | Piemērots priekšmetstikliņu ar izmēru 75 x 25 mm +/- 2mm uzglabāšanaiIetilpība: vismaz 50 gab.Ar numurētām vietām paraugu nosaukšanai.*Piemēram:Ted Pella 2104 vai ekvivalents* |  |
| 12 | Vadoša sudraba pasta | Vadoša sudraba pasta piemērota augsttemperatūras apstākļiem (vismaz līdz + 900 °C)Iepakojumā vismaz 50 g*Piemēram:PELCO® High Performance Silver Paste vai ekvivalents* |  |
| 13 | Vadoša sudraba krāsa | Vadoša sudraba krāsaIepakojumā vismaz 30 g*Piemēram:PELCO® Conductive Silver Paint vai ekvivalents* |  |